Кол-во	По схеме	Описание	Значение	Подробности	Маркировка	
2	C1, C2	Керамические конденсаторы	22пФ 			
4	C3, C4, C6, C7	Керамические или плёночные конденсаторы	100нФ			
2	C5, C8	Электролитические конденсаторы	100мкФ 	16вольт (или более: 25в)		
1	C9	Электролитический конденсатор 	10 мкФ	16вольт (или более: 25в)		
1	D1	Диод	1N4004			
2	D2, D3	Диоды	1N4148			
1	DC1	2.1мм гнездо питания				
1	IC1	ATMEGA8 (или ATMEGA168)		В DIP-корпусе		
1	IC2	Интегральный стабилизатор	7805C или КР145ЕН5			
1	ICSP	Гребёнка “папа”	2x3			
2	J1, J3	Гребёнки “мама”	1x8	Шаг 2.54 мм		
2	J2, POWER	Гребёнки “мама”	1x6	Шаг 2.54 мм		
1	JP0	Гребёнка угловая “папа”	1x3	Шаг 2.54 мм		
1	JP4	Гребёнка угловая “папа”	1x2	2.54 мм		
1	L1	Индуктивность	100мкГн		(серебр)кор, чёр, кор, золот	
4	LED0, LED1, LED13, LED14	Светодиоды	3 мм	Произвольных цветов		
1	Q1	16 Мгц кварцевый резонатор				
5	R1, R2, R3, R4, R6	Резисторы	1кОм	0,25 Ватт, ±5%	кор, чёр, крас, золот	
1	R9	Резисторы	4,7кОм	0,25 Ватт, ±5%	жёлт, фиолет, крас, золот	
5	R5, R7, R8, R10, R11	Резисторы	10кОм	0,25 Ватт, ±5%	кор, чёр, оранж, золот	
1	S1	Тактовая кнопка	6x6 мм, 4 вывода			
1	T1	Транзистор	BC547	NPN общего назначения 		
1	T2	Транзистор	BC557	PNP общего назначения		
1	X1	Разъем D-SUB 	9 - выводный угловой, на плату, “мама” 	Разъем DE-9 		
2	Jumpers	Джамперы для 2.54 мм гребёнки		2.54 мм